::LET OP:: U dient onderstaande procedure exact te volgen om een juiste werking van uw recorder te garanderen. 

Als u van een lagere versie in 1x update naar de laatste versie zal de recorder blokkeren en zal dan ter reparatie gezonden moeten worden.

ARAS is niet aansprakelijk voor schade door het niet juist uitvoeren van onderstaande procedure.



Controleer welke firmware versie er op dit moment op uw recorder draait via het menu Onderhoud > Systeeminformatie.
De gewenste firmware versie is : V3.4.92 B 170511.
Is voor U een andere dan deze firmware versie van toepassing, volgt U dan de volgende procedure. 

Is uw versie lager dan V2 3.3.4 B 106125, volg de gehele procedure.

Is uw versie V2 3.3.4 B 106125, ga naar stap 2

Is uw versie V2 3.3.4 B 106713, ga naar stap 3



Stap 1. Installeer eerst uit de map 1.Firmware Xyclop XC-4_8CHV2-NVR V2 3.3.4 B 106125 het digicap.DAV bestand via de WEBBROWSER.

Stap 2. Installeer uit de map 2.Firmware XC-4_8CHV2-NVR V2 3.3.4 B 106713 het digicap.DAV bestand via de WEBBROWSER.

Stap 3. Installeer vervolgens uit de map 3.Firmware XC-4_8CHV2-NVR V2 V3.4.92 B 170511 het digicap.DAV bestand via de WEBBROWSER.

Nu is uw recorder voorzien van de laatste firmware versie.


ARAS Security

